Obrazec št: 2

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »**Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami – smetarsko vozilo**« dajemo ponudbo, kot sledi:

**I. Ponudba številka:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PONUDNIKA:** |   |
| **NASLOV PONUDNIKA:** |   |

 **II. Ponudbena vrednost (merilo)**

**Ime/tip vozila**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena vozila z nadgradnjo brez DDV** | **EUR**  |
| **Znesek DDV** | **EUR**  |
| **Cena vozila z nadgradnjo z DDV** | **EUR** |

Ponudbena cena je fiksna. Končna cena je izražena v evrih (EUR) in se mora zaokrožiti na največ dve (2) decimalki.. V končno ceno so zajeti vsi stroški ponudnika (prevozni, špediterski, dostave, usposabljanja, DDV, popusti).

**III. Rok veljavnosti ponudb**e

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  |  |
| --- | --- |
|   Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  (žig in podpis)  |

Obrazec št: 3

**Tehnične specifikacije**

|  |
| --- |
| **Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami -**  **smetarsko vozilo** |

|  |
| --- |
| **Splošne opombe in navodila** |

Predmet javnega naročila, ki ga ponuja ponudnik mora v celoti ustrezati vsem navedenim tehničnim specifikacijam, sicer bo takšna ponudba izločena.

|  |
| --- |
| **Tehnične zahteve za šasijo:** |

Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2. Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO VI.

Nosilnost:

* Največja dovoljena masa 18.000 kg.
* Nosilnost sprednje osi min. 8.000 kg.
* Nosilnost zadnje osi min. 13.000 kg.
* Zadnja pogonska os z dvojno redukcijo.

Motorni del:

* Vrsta motorja - diesel, Euro 6, protihrupna zaščita 80 dB.
* Prostornina motorja min. 7.500 ccm.
* Moč motorja min. 230 KW.
* Navor min. 1200 Nm.
* Elektronsko upravljanje motorja.
* Elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h.
* Vserežimski regulator.
* Motorna zavora.
* Grelec na filtru za gorivo.
* Izpuh stranski levi.
* Pomožni odgon na motorju.
* Rezervoar za gorivo iz aluminija s ključavnico volumna min. 200 l.

Menjalnik:

* Minimalno 6 stopenjski avtomatski s hidravličnim pretvornikom navora.
* Dodatno hlajenje menjalnika.
* Prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu.

Diferencial:

* Zapora diferenciala na zadnji osi.

Zavorni sistem:

* Zračni, dvokrožni sistem.
* Samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi.
* Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu.
* Disk zavore na sprednji in zadnji osi.
* ABS.
* Sistem proti zdrsavanju koles ASR.
* Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC.
* Sistem za samodejno zaviranje v sili.
* Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HILL START).

Krmilni mehanizem:

* Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu.

Kolesa in vzmetenje:

* Pnevmatike z ustreznim profilom.
* Parabolično vzmetenje spredaj.
* Pnevmatsko vzmetenje zadaj.
* Zavesice spredaj in zadaj.

Električne naprave:

* Baterije 2 x 12 V / min. 180 Ah.
* Generator 28 V min. 100 A.
* Stikalo za izklop baterije.

Kabina:

* Kompaktna kratka kip kabina širine največ 2.300 mm.
* Višina poda kabine od tal največ 1.150 mm.
* Električni pomik stekel.
* Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.
* Klima naprava v kabini.
* Zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, z nastavitvijo ledvene

opore.

* Sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in

varnostnim pasom.

* Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani.
* Dnevni digitalni tahograf za dva voznika.
* Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.
* Računalniški prikazovalnik podatkov.
* Računalniški merilec povprečne porabe goriva.
* Daljinsko centralno zaklepanje.
* Sprednje meglenke.
* Dvigalka in pripadajoče orodje.
* Obvezna oprema vozila ( varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat,

baterijska svetilka).

* Radio.
* Barva bela.

Okvir šasije:

* Medosna razdalja največ 3900 mm.
* Stranska bočna zaščita na medosju.
* Podložna zagozda 2 x.

Garancijske zahteve:

* Splošna garancija najmanj 24 mesecev.

Servisiranje:

* Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila.
* Pooblaščeni servis oddaljen največ 30 km od sedeža naročnika.

**Naslov najbližjega pooblaščenega servisa je:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (obvezen podatek)

|  |
| --- |
| **Tehnične zahteve za nadgradnjo** |

Osnovne zahteve:

* Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in

harmoniziranim standardom SIST EN 1501.

* Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših

kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki,

itd).

* Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo

mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in

stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.

* Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s

stresalnim mehanizmom.

* Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

Keson:

* Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.
* Stranice kesona primerno ojačane.
* Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.
* Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.
* Maksimalna širina kesona 2,3 m.
* Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

* Vodena s pomočjo bočnih vodil.
* Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.
* Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka

stiskanja.

* Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno

ploščo.

Vrata:

* Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min.

400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 6 mm.

* Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

Mehanizem stiskanja:

* Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob

iztisno ploščo.

* Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla

odpornega na obrabo trdota min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent).

* Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v

naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje

potisne plošče in dvig drsne plošče.

* Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat.

Sistem stiskanja:

* Ročni sistem stiskanja »MAN«.
* Avtomatski sistem z enojnim ciklom »SINGLE«.
* Avtomatski sistem s kontinuiranim ciklom »AUTO«.

Tesnjenje:

* 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.

Stresalni mehanizem:

* Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.
* Praznjenje zabojnikov s pomočjo zobniške letve.
* Deljena zobniška letev za neodvisno praznjenje dveh posod hkrati.
* Avtomatski, polavtomatski in ročni način delovanja.
* Proporcionalno krmiljenje.
* Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju

vrtljajev motorja.

* Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika.
* Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika.
* Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno).
* Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/1, max. 8 sekund.
* Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/2, -3, max. 12 sekund.
* Deljen naslon za zabojnik, hidravlično ali pnevmatsko krmiljen.
* Avtomatska nastavitev naslona glede na tip zabojnika in neodvisno delovanje leve oz.

desne strani.

* Širina nakladanja prilagojena pobiranju kosovnih odpadkov, min. 1900 mm.
* Loputa na vsipnem robu, nastavljiva.
* Višina vsipnega roba pri spuščeni loputi max. 1.100 mm.
* Oddaljenost spodnjega roba stresalnega mehanizma od tal ( izhodiščni položaj za

praznjenje zabojnika 120l) min. 300 mm.

* Protihrupno zaščitno ohišje.
* CAN BUS krmilni modul.
* CleANopen komunikacijski protokol.
* Prikaz delovnih podatkov in servisnih intervalov.

Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:

* Kapaciteta nadgradnje min. 13 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
* Kapaciteta korita min. 1,5 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
* Maksimalna višina vozila 3.400 mm.
* Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.
* Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Varnostne zahteve:

* Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam

navedenim v standardu SIST EN 1501.

Komande:

* Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.
* Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.
* Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.
* Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.

Hidravlični sistem:

* Dvojna krilna črpalka.
* Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.
* Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.
* Elektromagnetna sklopka.

Električni sistem:

* Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.
* Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega

modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati

vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen

komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…).

* Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z

naslednjimi funkcijami:

* Izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov.
* Prikaz statusa delovanja.
* Števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni).
* Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni).
* Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni).
* Prikaz napak v delovanju.
* Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala.
* Shranjevanje napak v spominski modul.
* Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov.
* Možnost individualne nastavitve parametrov.

Mazanje

* Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma.

Zaščita:

* Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z

dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski

lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).

* Barva nadgradnje bela.

Ostalo:

* Rumena rotacijska luč zadaj levo in desno v LED tehniki.
* Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.
* Zadnje zgornje luči v LED tehniki.
* Opozorilni signal, ko je keson poln.
* Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.
* Gumijast blatnik po celi širini vrat.
* Zabojček za orodje.
* Nosilec za metlo in lopato.
* Zaprt televizijski sistem z LCD zaslonom in delovno kamero, barvni.
* Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.
* Lovilec izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim izpustnim ventilom.
* Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno

ploščo.

* Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z

zahtevami SIST EN 1501.

Garancijske zahteve:

* Splošna garancija najmanj 24 mesecev.

Servisiranje:

* Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika.
* Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila.

|  |
| --- |
| **Opis predmeta/postavke: ROK DOBAVE** |

Dobavitelj bo dobavil vozilo, ki je predmet tega javnega naročila skladno z opredelitvijo skrajnega roka za izvedbo dobave, ki je največ **210 dni** od začetka veljavnosti pogodbe na sedež naročnika.

|  |
| --- |
| **IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV** |

Ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s podpisom te dokumentacije izjavljamo, da ponujamo predmet naročila v celoti v skladu s tehničnimi specifikacijami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JKPG-JN-18/2017-NMV za nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami - smetarsko vozilo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Naziv: |
|   |  (žig in podpis) |

Obrazec št: 4

**Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Firma), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Naslov), matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

|  |
| --- |
| * gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
* lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
* bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
 |

**POOBLASTILO**

Pooblaščamo naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 GROSUPLJE, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

|  |  |
| --- | --- |
| Polno ime družbe: |   |
| Sedež družbe: |   |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |   |
| Matična številka družbe: |   |
| Davčna številka družbe: |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis) |

***NAVODILO:*** *Obrazec se izda* ***v 2 originalnih izvodih****, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.*

Obrazec št: 5

**Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

|  |
| --- |
| * lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
* bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
 |

**POOBLASTILO**

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika **JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 GROSUPLJE,** da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |   |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |   |
| EMŠO: |   |
| Kraj in država rojstva: |   |
| Naslov stalnega prebivališča: |   |
| Naslov začasnega prebivališča: |   |
| Državljanstvo: |   |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (podpis) |

***NAVODILO:*** *Obrazec se izda* ***v 2 originalnih izvodih****, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.*

***Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​***

Obrazec št: 6

# Menična izjava za resnost ponudbe

**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 GROSUPLJE, kot zavarovanje za **resnost ponudbe,** s katero se prijavljamo na razpis za javno naročilo:

**Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami - smetarsko vozilo**

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 GROSUPLJE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **5.000 EUR**

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, V primeru, da:

* umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali
* podamo v ponudbi lažne podatke ali
* zavrnemo sklenitev pogodbe

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa in velja za čas veljavnosti ponudbe, to je do **17.3.2018.**

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Priloga:**

**- bianco menica, podpisana in žigosana**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# VZOREC menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v skladu s pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sklenjeno dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ med naročnikom Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje in izvajalcem v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z DDV) za naročilo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izročam naročniku bianko menico kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menica je podpisana s strani odgovorne osebe izvajalca, ki je pooblaščena za podpis menic:

|  |
| --- |
|   |

(ime in priimek) (podpis)

S to menično izjavo izvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nepreklicno pooblaščam naročnika, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., da izpolni podpisano bianco menico brez poprejšnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih skladno z danim pooblastilom in unovči tako izpolnjeno menico.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice) in je plačljiva na prvi poziv. Menica se kot lastna menica za namen dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izpolni do vrednosti 10% pogodbene vrednosti (z DDV), kar pomeni v višini do \_\_\_\_\_\_\_ EUR. Izdajatelj menice – trasant se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati ob dospetju.

Menični znesek se nakaže na račun Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. Izdajatelj menice, trasant, izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje bianco menice v zavarovanje. To pooblastilo velja do \_\_\_\_\_\_\_. Po tem času je Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., če ne pride do uveljavljanja zahtevka skladno s tem pooblastilom, dolžna menični blanket ter to izjavo in pooblastilo vrniti trasantu, oz. izvajalcu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Trasant, oz. izvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hkrati pooblašča Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki, pri kateri imam odprt transakcijski ali kakšen drug račun, oziroma svojemu dolžniku, izplačilo vsote po menici, še posebej pa na račun pri banki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, št. računa: SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Menica ni prenosljiva – uveljavlja jo lahko le upravičenec. Morebitne spore med upravičencem in izdajateljem menice rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Izdajatelj menice(podpis in žig) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 Obrazec št: 8

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime in priimek****ali****Firma in sedež pravne osebe** | **Naslov prebivališča****ali****Davčna in matična številka** | **Delež lastništva****ali****Delež lastništva gospodarskega subjekta** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma in sedež** | **Davčna in matična številka** | **Delež lastništva gospodarskega subjekta** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis) |

***OPOMBA:*** *V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. Gospodarski subjekt lahko predloži tudi svoj obrazec iz katerega morajo biti razvidni podatki, ki so zahtevani v tem obrazcu.*

Obrazec št: 9

# Obrazec ovojnica

|  |
| --- |
|   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| odreži-------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
|  **NE ODPIRAJ – PONUDBA**Predmet javnega naročila:**Nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami - smetarsko vozilo**   **POŠILJATELJ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kontaktna oseba:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-naslov:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [  ] ponudba[  ] sprememba[  ] umik |       **NASLOVNIK**:JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.Cesta na Krko 7, 1290 GROSUPLJE (izpolni vložišče naročnika): Datum prispetja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ura prispetja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zaporedna št. ponudbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 -------------------------------------------------------------------------------------odreži |